Diebstahlschutz für Heizkörperthermostate #103012

Der Diebstahlschutz für Heizkörperthermostate verhindert zuverlässig die unbefugte Demontage von elektronischen Heizkörperthermostaten. Der praktische Diebstahlschutz sichert Homematic (Art. 105155), Homematic IP (Art. 140280A0) und MAX! (Art. 99017 und 105936) Thermostate, indem er die Überwurfmutter verdeckt und so vor Demontage schützt. Die Montage erfolgt mit wenigen Handgriffen, indem die zwei Gehäuseteile zuerst über der Thermostat-Überwurfmutter zusammengesteckt und dann mit zwei Schrauben und Muttern gesichert werden. Der dazu benötigte Innensechskantschlüssel und eine leicht verständliche Bedienungsanleitung werden mitgeliefert.

**Produkteigenschaften**

1. Schützt elektronische Heizkörperthermostate zuverlässig vor Diebstahl.
2. Ideal für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, Bürogebäuden oder frei zugänglichen Treppenhäusern.
3. Passend für die elektronischen Heizkörperthermostate von Homematic (Art. 105155), Homematic IP (Art. 140280A0) und MAX! (Art. 99017 und 105936).
4. Schnelle und einfache Befestigung durch mitgeliefertes Montagematerial.
5. Optional nutzbarer Stützring zur Erhöhung der Stabilität des Heizkörperthermostats auf dem Ventil wird mitgeliefert.