Homematic IP Wandtaster für Markenschalter – 2-fach #152000A0

Der Homematic IP Wandtaster für Markenschalter bietet zwei Sendekanäle zur Steuerung von Homematic IP Geräten und Funktionen innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems. Somit ermöglicht der Wandtaster das direkte Schalten von Homematic IP Aktoren und Schaltsteckdosen wie auch das Aktivieren des Ecobetriebs oder des Panik-Lichts. Der Wandtaster für Markenschalter passt dabei problemlos in Standard-Unterputzdosen, wo er direkt an das 230-Volt-Stromnetz angeschlossen wird. Die Bedienung kann wahlweise mithilfe einer Homematic IP Tasterwippe oder, unter Verwendung passender Adapter, mit zahlreichen 55 mm-Blenden führender Schalter-Hersteller wie Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi oder Kopp erfolgen.

Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden.

**Produkteigenschaften**

1. Der netzbetriebene 2-Kanal-Funk-Wandtaster ermöglicht das Schalten von angelernten Homematic IP Aktoren und Schaltsteckdosen sowie das Auslösen des Ecobetriebs oder des Panik-Lichts.
2. Kann in Standard-Unterputzdosen mit 230-Volt-Stromversorgung installiert werden (Neutralleiter wird benötigt).
3. Mit entsprechendem Adapter lässt sich der Wandtaster in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller wie Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi oder Kopp integrieren.
4. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern.