Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX Modbus TCP Gateway 716
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Modbus TCP Gateway
Kompaktes KNX Modbus TCP Gateway mit einer Breite von max. 1 TE (18 mm) mit 250 frei konfigurierbaren Kanälen (KNX Datenpunkte). Einfache Integration von Modbus-Geräten, die das TCP-Protokoll über IP unterstützen. Modbus Master- oder Slave-Funktion. Die Zuordnung zwischen KNX-Objekten und Modbus-Registern kann über Parameter in der ETS konfiguriert werden. Inklusive Interpretation und Skalierung der Modbus Daten entsprechend der Datenpunkttypen des KNX Standards. Lokale Bedienung (Testfunktionen) und Visualisierung des Gerätezustands über Taster und mehrfarbige LEDs auf der Gerätefront. Die Spannungsversorgung erfolgt über den KNX Bus. Unterstützung von KNXnet/IP Security.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
LAN-Anschlussbuchse RJ-45
Spannungsversorgung:	KNX ca. 20 mA
KNX:	Medium TP
	KNX Security
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 3 LEDs, mehrfarbig
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)
Modbus:	Typ: TCP
	Bis zu 5 Slave Geräte
	Bis zu 250 Kanäle

Fabrikat:	Weinzierl KNX Modbus TCP Gateway 716
Artikel-Nummer:	5425