Weinzierl Engineering GmbH
Achatz 3
DE-84508 Burgkirchen / Alz
GERMANY
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX RF / ENO Push Button 440 secure
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX RF / ENO Taster mit KNX / EnOcean Security
Funktaster für KNX RF oder EnOcean Standard. Kombinierbar mit Einfachwippe oder Doppelwippen mit je zwei Druckpunkten (oben/unten). Mechanisch kompatibel zu Schalterprogrammen mit Innenmaß 55 mm. Sanfter und leiser Tastendruck.
Im Modus EnOcean kompatibel mit Standard EnOcean Tastern (RPS). Aktivierung von EnOcean Security über Tastenkombination.
Betriebsart KNX RF im System Mode, konfigurierbar mit ETS. KNX Applikation für Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szenen- und Farbsteuerung sowie Sequenzcontroller. Jede Taste einer Wippe muss einzeln konfigurierbar sein. Mehrfach-Funktionen sollen auf jeder Taste möglich sein. Unterstützung von KNX Data Security.
Integrierte USB-Schnittstelle zur Programmierung des Gerätes aber auch anderer KNX Geräte über Funk. Spannungsversorgung mit einer Standardbatterie.

Technische Daten:
Gehäuse:	Maße Wandhalteplatte: 71 x 71 mm, für UP-Dose 68 mm
Wippen für Standard-Rahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	USB Micro
	Integrierte Antenne
KNX:	Medium RF, S-Mode (ETS)
	ISM Band 868,3 MHz, FSK
EnOcean:	Profil RPS, EEP F6-02-03, kompatibel zu F6-02-01
	ISM Band 868,3 MHz, ASK
Spannungsversorgung:	Batterie CR 2032
Bedien- und Anzeigeelemente:		2 LEDs (grün) für Sendeanzeige
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)

Fabrikat:	Weinzierl KNX RF / ENO Push Button 440 secure
Artikel-Nummer:	5530 (Tastereinsatz mit Montageset)