**Stellantrieb ALPHA 5 230V, geräuschlos, stromlos geschlossen, ohne Adapterset (Stellantrieb 230 V AC)**

Stellantrieb (230 V AC) passend für Heizkreisverteiler-/Heizkörperventile und RAMSES Geräte; geräuschlos; stromlos geschlossen; Länge der Anschlussleitung 1 m; Schutzart IP 54; Steckmontage auf Ventiladapter; Funktions- und Anpassungskontrolle; Demontageschutz durch abnehmbaren SafeGuard; garantierter Überspannungsschutz.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: Stellantrieb ALPHA 5 230V

Bestell-Nr.: 9070441

**Einheit: ST**