

Außenleuchten

LUXOMATIC® ALC-B-360 System-Leuchten-Unterteile

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ALC-B-360 SLU mit Bewegungsmelder | weiß | 91301 | IP44 Klasse II |
| ALC-B-360 SLU mit Bewegungsmelder | schwarz | 91321 | IP44 Klasse II |
| ALC-K-360 inkl. Kristallglas | weiß | 91306 | IP44 Klasse II |
| ALC-K-360 inkl. Kristallglas | schwarz | 91326 | IP44 Klasse II |
| Wählen Sie Ihre System-Gläser  System-Glas KR/Kristall | transparent | 94100 |  |
| System-Glas BB/Oslo | transparent | 94101 |  |
| System-Glas DN/Brüssel | transparent/weiß | 94102 |  |
| System-Glas DN/Brüssel | transparent/schwarz | 94103 |  |
| System-Glas Nürnberg | transparent/schwarz | 94104 |  |
| System-Glas Stuttgart | transparent/schwarz | 94105 |  |
| System-Glas Frankfurt | transparent/schwarz | 94106 |  |
| System-Glas Hamburg | matt/transparent | 94108 |  |
| System-Glas Paris | transparent/weiß | 94111 |  |
| System-Glas Paris | transparent/schwarz | 94112 |  |
| System-Glas Wien | weiß | 94113 |  |

**ALLGEMEIN:**

* System-Leuchten-Unterteile LUXOMATIC® ALC-B-360 SLU mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter
* Frei kombinierbar mit verschiedenen System-Gläsern SG – siehe oben!
* Erfassungsbereich vertikal 360° und horizontal 120°
* Wand- oder Außeneckmontage
* Zeitsparende Einhand-Stecksockel-Montage
* Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, welche genauso geschaltet werden, wie die Masterleuchte
* Lieferung ohne Leuchtmittel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Erfassungsbereich 360° (T=18°C) | | | |
| Montagehöhe  (indikativ) | Unterkriechschutz | Quer zum Melder gehen (tangential) | Frontal auf den Melder zugehen (radial) |
| 1,80 m | 4,0 m | 10,0 m | 6,0 m |

Technische Daten

* Netzspannung: 230 V AC +/-10 %
* Erfassungsbereich: 360°
* Schutzgrad: IP44 / Klasse II / CE
* Abmessungen (ca.): L = 185 mm / B = 107 mm / H = 147 mm
* Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigen Polycarbonat
* Umgebungstemperatur: Energiesparlampe: -10°C – +40°C Halogen-/LED-Lampe: -20°C – +40°C

Leuchtmittel

* max. 100 W – Halogen-/Energiespar- oder LED-Lampe mit E27-Fassung



Kanal 1 (Lichtsteuerung)

* Schaltleistung: 1000 W, cosφ=1
* Zeiteinstellungen: 4 s - 10 min
* Helligkeitswert: 2 - 2000 Lux

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Optionales Zubehör für ALC-B-360 |  | |
| * ALC-ES Ecksockel | - weiß | 91305 |
| * ALC-ES Ecksockel | - schwarz | 91325 |
| * Ersatzglas für ALC-K | - transparent | 94115 |
| * Energiesparlampe E27 - 15 W | - – | 38158 |

(60 W-Ersatz) Energieklasse A

* LED-Lampe E27 - 10 W/E27 - – 38157 (60 W-Ersatz) Energieklasse A+