

|  |  |
| --- | --- |
| Außenleuchten |  |
| LUXOMATIC® AL1AL1 130 | weiß | 91400 | IP44 Klasse I |
| AL1 130 | braun | 91401 | IP44 Klasse I |
| AL1 130 | schwarz | 91402 | IP44 Klasse I |

**ALLGEMEIN:**

* Allzweckleuchte LUXOMATIC® AL1 mit 130°-Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter
* Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die genauso geschaltet werden, wie die Masterleuchte
* Bedienelemente für Einstellung der Nachlaufzeit und des Dämmerungsschalters hinter abnehmbarem Schutzgrill angeordnet
* Bewegungsmelder nicht justierbar
* Lieferung ohne Leuchtmittel

|  |
| --- |
| Erfassungsbereich 130° (T=18°C) |
| Montagehöhe(indikativ) | Quer zum Melder gehen (tangential) | Frontal auf den Melder zugehen (radial) |
| 1,80 m | 9,0 m | 3,0 m |

Technische Daten

* Netzspannung: 230 V AC +/-10 %
* Erfassungsbereich: 130°
* Schutzgrad: IP44 / Klasse II / CE

Abmessungen (ca.): L = 95 mm / B = 110 mm / H = 315 mm

* Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigen Polycarbonat
* Umgebungstemperatur: Energiesparlampe: -10°C – +40°C Halogen-/LED-Lampe: -20°C – +40°C

Leuchtmittel

* max. 60 W – Halogen-/Energiespar- oder LED-Lampe mit E27-Fassung

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

* Schaltleistung: 1000 W, cosφ=1
* Zeiteinstellungen: 4 s - 10 min
* Helligkeitswert: 2 - 2000 Lux

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung

Optionales Zubehör für AL1

* Energiesparlampe E27 - 15 W - – 38158 (60 W-Ersatz) Energieklasse A
* LED-Lampe E27 - 10 W/E27 - – 38157 (60 W-Ersatz) Energieklasse A+