

|  |  |
| --- | --- |
| Bewegungs- oder Präsenzmelder als Wandschalter |  |
| LUXOMAT® Indoor 180-SIndoor 180-S mit Rahmen | reinweiß, RAL 9010 | 92135 IP20 Klasse II |
| Indoor 180-S ohne Rahmen | – | 92660 IP20 Klasse II |

**ALLGEMEIN:**

* Slave-Wandpräsenzmelder
* Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Mastergerätes
* Mit allen Mastergeräten kompatibel, außer: PD4-M-2C-DS-DE, 11-48V-Geräte, PD9-M-SDB, PD4-DAA4G
* Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60x60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen

Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen Farben

* In Verbindung mit Zwischenrahmen passend für alle gängigen Unterputz-Schalterfabrikate

|  |
| --- |
| Erfassungsbereich 180° (T=18°C) |
| Montagehöhe | Quer zum Melder gehen | Frontal auf denMelder zugehen |
| 1,10 bis 2,20 m | (BxD) 12x 10 m | r = 3 m |

Technische Daten

* Netzspannung: 110-240 V AC, 50/60 Hz
* Verbrauch: 0,25 W
* Erfassungsbereich: 180°
* Max. Montagehöhe: 2,20 m
* Schutzgrad: IP20 / Klasse II / CE – mit optionalem Zubehör IP54

Abmessungen EU-Version (ca.): B = 87 mm / H = 87 mm / T = 61 mm

* Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigen Polycarbonat
* Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C
* Slave: 230 V

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung

Optionales Zubehör für Indoor 180-S

* AP-Dose für Indoor 180 - reinweiß, RAL 9010 92141
* Abdeckung für Indoor 180 (IP54) - reinweiß, RAL 9010 92139
* Vandalensicherung für Indoor 180 - – 92018
* Zentralplatte für Schaltermodul (eckig) - weiß 35126
* Zentralplatte für Schaltermodul

(abgerundet) - weiß 35127