

Decken-Präsenzmelder mit Tageslichtauswertung

LUXOMAT® PD4-M-1C-GH

PD4-M-1C-GH-AP weiß Aufputz 92245 IP20 Klasse II

**ALLGEMEIN:**

* Präsenzmelder speziell für Hochregallager
* Ein potentialfreier Kontakt
* Ausführung als Master-Gerät
* Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
* Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung
* Manuelles Schalten über Taster möglich
* Werkseinstellung 10 min und 500 Lux

|  |
| --- |
| Erfassungsbereich 360° (T=18°C) |
| Montagehöhe | Quer zum Melder gehen |
| 14,00 m | L = 44 m B = 22 m |

Technische Daten

* Einstellungen nur mit Fernbedienung (IR-PD-LD)
* Netzspannung: 110-240 V AC, 50/60 Hz
* Erfassungsbereich: kreisförmig, 360°
* Schutzgrad: IP20 / Klasse II / CE – mit optionalem Zubehör IP54 oder IP65

Abmessungen: Ø 98 x H 65 mm

* Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigen Polycarbonat
* Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C

Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)

* Schaltleistung: 2300 W, cosφ=1; 1150 VA, cosφ=0,5

Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt

* Zeiteinstellungen: 15 s bis 30 min oder Impuls
* Helligkeitswert: 10 - 2000 Lux

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung

|  |  |
| --- | --- |
| Optionales Zubehör für PD4-M-1C-GH |  |
| * Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90mm)
 | - weiß | 92199 |
| * Sockel IP54 für PD2- und PD4-AP
 | - weiß | 92161 |
| * Sockel IP65 für PD4-AP
 | - weiß | 92375 |
| * IR-Adapter
 | - schwarz | 92726 |
| * IR-PD-LD (erforderlich)
 | - grau | 92479 |
| * IR-PD-Mini
 | - grau | 92159 |