

Decken-Präsenzmelder mit Tageslichtauswertung

LUXOMAT® PD11-S-FLAT

PD11-S-FLAT-DE weiß Deckeneinbau 92593 IP20 Klasse II

**ALLGEMEIN:**

* Besonders flacher Slave-Präsenzmelder zum Anschluss an ein Mastergerät
* Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Mastergerätes
* Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
* Mit allen Mastergeräten kompatibel, außer: PD4-M-2C-DS-DE, 11-48 V-Geräte, PD9-M-SDB, PD4-DAA4G
* Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Erfassungsbereich 360° (T=18°C) | | | |
| Montagehöhe | Sitzende Tätigkeiten | Quer zum Melder gehen | Frontal auf den  Melder zugehen |
| 2,00 m | r = 1,2 m | r = 3,6 m | r = 2,4 m |
| 2,50 m | r = 1,5 m | r = 4,5 m | r = 3,0 m |
| 3,00 m | r = 1,8 m | r = 5,4 m | r = 3,6 m |
| 3,50 m | r = 2,1 m | r = 6,3 m | r = 4,2 m |
| 4,00 m | r = 2,4 m | r = 7,2 m | r = 4,8 m |
| 4,50 m | r = 2,7 m | r = 8,1 m | r = 5,4 m |
| 5,00 m | r = 3,0 m | r = 9,0 m | r = 6,0 m |

Technische Daten

* Netzspannung: 110-240 V AC, 50/60 Hz
* Erfassungsbereich: kreisförmig, 360°
* Schutzgrad: IP20 / Klasse II / CE
* Abmessungen (ca.): Ø 52 x H 60 mm
* Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigen Polycarbonat
* Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C
* Slave: 230 V

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung