

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bewegungs- oder Präsenzmelder als Wandschalter |  | |
| LUXOMAT® Indoor 180-R  Indoor 180-R mit Rahmen | reinweiß RAL 9010 | 92623 IP20 Klasse II |
| Indoor 180-R ohne Rahmen | – | 92665 IP20 Klasse II |

**ALLGEMEIN:**

* Wandbewegungsmelder mit Akustiksensor
* Relais-Ausführung in Drei-Leiter-Technik
* Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche
* Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60x60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen

(Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen Farben

* In Verbindung mit Zwischenrahmen passend für alle gängigen Unterputz-Schalterfabrikate
* Manuelles Schalten über Taster möglich

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Erfassungsbereich 180° (T=18°C) | | |
| Montagehöhe | Quer zum Melder gehen | Frontal auf den  Melder zugehen |
| 1,10 bis 2,20 m | (BxD) 12x 10 m | r = 3 m |

Technische Daten

* Einstellungen manuell am Melder
* Netzspannung: 110-240 V AC, 50/60 Hz
* Erfassungsbereich: 180°
* Max. Montagehöhe: 2,20 m
* Schutzgrad: IP20 / Klasse II / CE – mit optionalem Zubehör IP54

Abmessungen EU-Version (ca.): B = 87 mm / H = 87 mm / T = 61 mm

* Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigen Polycarbonat
* Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

* Schaltleistung: 2300 W, cosφ=1; 1150 VA, cosφ=0,5
* Zeiteinstellungen: 15 s bis 16 min oder Impuls
* Helligkeitswert: 2 - 2000 Lux

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung

Optionales Zubehör für Indoor 180-R

* AP-Dose für Indoor 180 - reinweiß, RAL 9010 92141
* Abdeckung für Indoor 180 (IP54) - reinweiß, RAL 9010 92139
* Vandalensicherung für Indoor 180 - – 92018
* Zentralplatte für Schaltermodul (eckig) - weiß 35126
* Zentralplatte für Schaltermodul

(abgerundet) - weiß 35127