

|  |  |
| --- | --- |
| Bewegungs- oder Präsenzmelder als Wandschalter |  |
| LUXOMAT® Indoor 180-TRIndoor 180-TR mit Rahmen | reinweiß, RAL 9010 | 92650 IP20 Klasse II |
| Indoor 180-TR ohne Rahmen | – | 92668 IP20 Klasse II |

**ALLGEMEIN:**

* Wandbewegungsmelder speziell zur Schaltung von Treppenlichtautomaten
* Triac-Ausführung mit 2-Draht-Technik ohne Null-Leiter
* Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60x60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen

(Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen Farben

* In Verbindung mit Zwischenrahmen passend für alle gängigen Unterputz-Schalterfabrikate
* Garantiert einwandfreier Betrieb mit dem LUXOMAT® SCT1 (max. 10 Melder pro Automat)

|  |
| --- |
| Erfassungsbereich 180° (T=18°C) |
| Montagehöhe | Quer zum Melder gehen | Frontal auf denMelder zugehen |
| 1,10 bis 2,20 m | (BxD) 12x 10 m | r = 3 m |

Technische Daten

* Einstellungen manuell am Melder
* Netzspannung: 110-240 V AC, 50/60 Hz Betriebsspannung über Treppenlichtautomat (230 V)
* Erfassungsbereich: 180°
* Max. Montagehöhe: 2,20 m
* Schutzgrad: IP20 / Klasse II / CE – mit optionalem Zubehör IP54

Abmessungen EU-Version (ca.): B = 87 mm / H = 87 mm / T = 61 mm

* Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigen Polycarbonat
* Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C

Kanal 1

* Schaltleistung: max. 200 mA/230 V
* Zeiteinstellungen: Impulsdauer 0,1 s Dämmerungsschwellwert
* Helligkeitswert: 2 - 2000 Lux

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung

Optionales Zubehör für Indoor 180-TR

* SCT1 - weiß 92655
* AP-Dose für Indoor 180 - reinweiß, RAL 9010 92141
* Abdeckung für Indoor 180 (IP54) - reinweiß, RAL 9010 92139
* Vandalensicherung für Indoor 180 - – 92018
* Zentralplatte für Schaltermodul (eckig) - weiß 35126
* Zentralplatte für Schaltermodul - weiß 35217

(abgerundet)