

Decken-Bewegungsmelder

LUXOMAT® HF-MD2

HF-MD2-AP weiß Aufputz 94402 IP20 Klasse II

**ALLGEMEIN:**

* Hochfrequenz-Bewegungsmelder, besonders für Aufputzmontage
* Temperaturunabhängige Detektion
* Detektion durch diverse Materialien möglich
* Reichweite, Dämmerungswert und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar

Technische Daten

* Netzspannung: 230 V AC +/-10 %
* Erfassungsbereich: kreisförmig, 360°
* Reichweite: max. Ø 0,4 - 16 m
* Schutzgrad: IP20 / Klasse II / CE Abmessungen (ca.): Ø 116,5 x H 45mm
* Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigen Polycarbonat
* Umgebungstemperatur: -15°C – +50°C

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

* Schaltleistung: 1200 W, cosφ=1
* Zeiteinstellungen: 5 s - 15 min
* Dämmerungswert: 2 - 2000 Lux

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung

Optionales Zubehör für HF-MD2

* Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90mm) - weiß 92199