**1 Funk Unterputz Binäreingang 2-fach mit Batterie**



UP-Eingangsgerät zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die Schaltinformationen von konventionellen Schaltern/Tastern in unidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. Einbau in UP Dosen 60mm.

Technische Merkmale

|  |  |
| --- | --- |
| Betriebsspannung  | 3 V DC  |
| Eingangs-Abtastspannung  | je Kanal 5 V  |
| Anzahl Funk-Kanäle  | 2  |
| Funk Sendefrequenz  | 868,3 MHz  |
| Funk Sendeleistung  | < 25 mW  |
| Funkprotokoll  | KNX-Funk  |
| Anzahl quicklink Verknüpfungen  | max. 20 Sender/Empfänger  |
| Funk-Sendereichweite (Gebäude)  | max. 30 m  |
| Funk-Sendereichweite (Freifeld)  | max. 100 m  |
| Impulszeit  | min. 50 ms  |
| Empfänger-Kategorie  | 2  |
| Lebensdauer Batterie [Jahre]  | ≈ 5  |
| Betriebstemperatur  | -10 … 50 °C  |
| Abmessungen (B x H x T)  | 41 x 39,5 x 11 mm  |
| Farbe  | lichtgrau matt  |

Fabrikat: Hager oder gleichwertig

Artikel: 85876210

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 85876210 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** | 1,000 |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |