**1 Funk Unterputz Binäreingang 2-fach mit Batterie**



UP-Eingangsgerät zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die Schaltinformationen von konventionellen Schaltern/Tastern in unidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. Einbau in UP Dosen 60mm.

Technische Merkmale

|  |  |
| --- | --- |
| Betriebsspannung | 3 V DC |
| Eingangs-Abtastspannung | je Kanal 5 V |
| Anzahl Funk-Kanäle | 2 |
| Funk Sendefrequenz | 868,3 MHz |
| Funk Sendeleistung | < 25 mW |
| Funkprotokoll | KNX-Funk |
| Anzahl quicklink Verknüpfungen | max. 20 Sender/Empfänger |
| Funk-Sendereichweite (Gebäude) | max. 30 m |
| Funk-Sendereichweite (Freifeld) | max. 100 m |
| Impulszeit | min. 50 ms |
| Empfänger-Kategorie | 2 |
| Lebensdauer Batterie [Jahre] | ≈ 5 |
| Betriebstemperatur | -10 … 50 °C |
| Abmessungen (B x H x T) | 41 x 39,5 x 11 mm |
| Farbe | lichtgrau matt |

Fabrikat: Hager oder gleichwertig  
  
Artikel: 85876210  
  
gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'  
  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 85876210 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** | 1,000 | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |