Ausschreibungstext Funkfernbedienung Remo pro

Funkfernbedienung für das für Elsner RF-Funkprotokoll. Handsender mit Touch-Farbdisplay, 320 x 480 Pixel. Bis zu 32 Kanäle, abhängig vom Gerät, mit dem der Handsender verwendet wird. Änderung der Benennung und der Anzeige-Reihenfolge der Funktionen sowie Gruppenbildung direkt am Display möglich. Funkfrequenz 868,2 MHz (Elsner RF). Fest integrierter Akku 3,8 V DC, Ladung über USB-2.0 Micro B-Buchse. 
Maße ca. 64 x 122 x 11 (B x H x T, mm).

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 60522 Remo pro