**KNX Gong Schnittstelle**

Gong für die Gebäudesystemtechnik KNX-TP

12 vordefinierte Töne/Melodien

1 binärer Eingang

10 Eingangsobjekte und 16 Szenen konfigurierbar

Externer Lautsprecher anschließbar (8 Ohm)

Lautsprecher im Lieferumfang enthalten (Version AS26.11knx)

Einstellbare Lautstärke

Keine Hilfsspannung notwendig

Funktion Tag-/Nachtbetrieb

Funktion Stummschaltung

Übersichtlich strukturierte ETS

Einfache Handhabung und Montage

Unterputzmontage

Kompakte Abmessungen

Kann hinter jeder Art von Blindabdeckung oder bei einer tiefen Dose auch hinter Schalter/Taster installiert werden

Abmessungen 38 x 38 x 15 mm

Fabrikat/Typ: mueller AS26.01knx ohne Lautsprecher
 mueller AS26.11knx mit Lautsprecher oder gleichwertiges