
# Kurz- Programmieranleitung

# Relais Duox Plus F3267



### Legende:

**Generelle Funktionen**

Reset auf Werkseinstellung

Schaltzeiteinstellung 1-120 Sekunden

Schaltzeiteinstellung 1-120 Minuten

**RX- Modus**

Relais als Rufanschaltrelais von ALLEN Türstationen

Relais als Rufanschaltrelais von BESTIMMTER Türstation

Relaisansteuerung über Türöffnertaste gültig für ALLE Innenstellen

Relaisansteuerung über Türöffnertaste gültig für eine AUSGEWÄHLTE Innenstellen auf EINE Torstelle

### Reset auf Werkseinstellung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Reset Werkseinstellung** | | | |
|  | **Taste** | **x mal drücken** | **Ergebnis** |
| Schritt 1 | PRG | 4 | LED´s C, D, T schnell blinkend |
| Schritt 2 | Min/ALL und Sec/Single | gleichzeitig | LED´s C, D, T leuchten für 4 sec auf, danach aus Ende |

### Schaltzeiteinstellung 1-120 Sekunden


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Schaltzeiteinstellung** | | | |
|  | **Taste** | **x mal drücken** | **Ergebnis** |
| Schritt 1 | PRG | 3 | LED, T leuchtet |
| Schritt 2 | Sec/Single | Pro Sekunde 1x drücken (Bsp.: 5 Sekunden Schaltzeit =5x drücken) | LED T blinkt einmal pro drücken |
| Schritt 3 | PRG | 1 | Alle LED aus |

### Schaltzeiteinstellung 1-120 Minuten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Schaltzeiteinstellung** | | | |
|  | **Taste** | **x mal drücken** | **Ergebnis** |
| Schritt 1 | PRG | 3 | LED, T leuchtet |
| Schritt 2 | Min/Alle | Pro Minute 1x drücken (Bsp.: 5 Minuten Schaltzeit =5x drücken) | LED T blinkt einmal pro drücken |
| Schritt 3 | PRG | 1 | Alle LED aus |

**Relais als Rufanschaltrelais**


**Von ALLEN Türstationen**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rufanschaltrelais Von ALLEN Türstationen** | | | |
| Modus Relais: | RX |  |  |
|  | Taste | x mal drücken | Ergebnis |
| Schritt 1 | PRG | 1 | LED C leuchtet |
| Schritt 2: | PRG  Min/All | 2  1 | LED D leuchtet  LED´s aus |

**Relais als Rufanschaltrelais**


**Von BESTIMMTER Türstation**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rufanschaltrelais Von BESTIMMTER Türstation** | | | |
| Modus Relais: | RX |  |  |
|  | Taste | x mal drücken | Ergebnis |
| Schritt 1 | PRG | 1 | LED C leuchtet |
| Schritt 2: | PRG  Sec/Single  Ruf von Türstelle  PRG | 2  1  1  1 | LED D leuchtet  LED D schnell blinkend  LED Relais on aufleuchten  Ende |

**Relaisansteuerung über Türöffnertaste gültig für:**


**ALLE Innenstellen auf EINE Torstelle**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Relaisansteuerung über Türöffnertaste gültig** **ALLE Innenstellen auf EINE Torstelle** | | | |
| Modus Relais: | **RX** |  |  |
|  | **Taste** | **x mal drücken** | **Ergebnis** |
| Schritt 1 | Ruftaste (Türstation) | 1 | Innenstelle läutet  Innenstelle abheben und abgehoben lassen |
|  | PRG (Relais)  Sec/Single  Türöffnertaste (Innenstelle) | 1  1  1 | LED C leuchtet  LED C langsam blinkend  LED C aus |
| Schritt 2 | PRG  Min/All | 2  1 | LED D leuchtet  LED´s aus |

**Relaisansteuerung über Türöffnertaste gültig für:**


**AUSGEWÄHLTE Innenstellen auf EINE Torstelle**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Relaisansteuerung über Türöffnertaste gültig für** **AUSGEWÄHLTE Innenstellen auf EINE Torstelle** | | | |
| Modus Relais: | **RX** |  |  |
|  | **Taste** | **x mal drücken** | **Ergebnis** |
| Schritt 1 | Ruftaste (Türstation) | 1 | Innenstelle läutet  Innenstelle abheben und abgehoben lassen |
|  | PRG (Relais)  Sec/Single  Türöffnertaste (Innenstelle) | 1  1  1 | LED C leuchtet  LED C langsam blinkend  LED C aus |
| Schritt 2 | PRG  Sec/Single  Ruf von Türstelle  PRG | 2  1  1  1 | LED D leuchtet  LED D schnell blinkend  LED Relais on aufleuchten  Ende |

**Relaisansteuerung über Türöffnertaste gültig für:**

1. **ALLE Innenstellen auf EINE Torstelle**
2. **AUSGEWÄHLTE Innenstellen auf EINE Torstelle**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Relaisansteuerung über Türöffnertaste gültig für ALLE Innenstellen auf EINE Torstelle | | | |
| Modus Relais: | **RX** |  |  |
|  | **Taste** | **x mal drücken** | **Ergebnis** |
| Schritt 1 | Ruftaste (Türstation) | 1 | Innenstelle läutet  Innenstelle abheben und abgehoben lassen |
|  | PRG (Relais)  Sec/Single  Türöffnertaste (Innenstelle) | 1  1  1 | LED C leuchtet  LED C langsam blinkend  LED C aus |
| Schritt 2: Auswahl a) oder b) |  |  |  |
| 1. Funktion von allen Innenstellen | PRG  Min/All | 2  1 | LED D leuchtet  LED´s aus |
| 1. Von bestimmter/n Innenstelle/n | PRG  Sec/Single  Ruf von Türstelle  PRG | 2  1  1  1 | LED D leuchtet  LED D schnell blinkend  LED Relais on aufleuchten  Ende |