Serie SRU - Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte

* Einzelbatterietechnik mit Li-Ionen Akku
* Als Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte einsetzbar (Lichtstrom 43lm / Lichtstärke 11cd)
* AT2 Version umschaltbar (3h/8h)
* Erkennungsweite 27 m
* Schutzart IP54
* Schutzklasse II
* Gehäuse aus Kunststoff
* Leuchtmittel Power-LEDs
* Montageart Universalanbau (Wand- und Deckenmontage)
* Abmessungen (H x B x T): 198 x 283 x 50 mm
* Dauer- und Bereitschaftsschaltung
* Piktogramme enthalten