Homematic IP Garagentortaster #150586A0

Der Homematic IP Garagentortaster steuert Garagentorantriebe innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems. Der robuste Taster ersetzt herkömmliche Garagentortaster und bindet den Garagentorantrieb direkt in das Homematic IP System ein. Ist der Garagentortaster erst einmal über die Homematic IP App eingerichtet, lässt sich das Garagentor per Taster, Homematic IP Fernbedienung oder ganz bequem auch von unterwegs über die Smartphone-App steuern. So sind alle typischen Funktionen wie Öffnen und Schließen einfach auf Knopfdruck möglich. Mit individuell einstellbaren Garagentorgruppen in der App lassen sich z. B. auch gleich mehrere Fernbedienungen für ein Garagentor nutzen. Die Stromversorgung des Homematic IP Garagentortasters kann kabellos mit Batterien, per Steckernetzteil oder direkt über den Garagentorantrieb erfolgen. Die hierfür benötigten Kabeldurchführungen befinden sich auf der Geräterückseite. Das benötigte Montagematerial wird selbstverständlich mitgeliefert.

Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden.

**Produkteigenschaften**

1. Ermöglicht das Öffnen und Schließen von Garagentoren in Verbindung mit Garagentorantrieben.
2. Ersetzt herkömmliche Garagentortaster durch eine intelligent gesteuerte Lösung.
3. Individuelle Konfiguration und einfache Inbetriebnahme über die Homematic IP App.
4. Flexibler Einsatz wahlweise mit Batterien, über ein Steckernetzteil oder die Spannungsversorgung des Garagentorantriebs.
5. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern.