MDT Glasrahmen 2-fach für 55 mm Programme, Schwarz [BE-GTR2S.01S]

Hochwertiger Glasrahmen zur Abdeckung von Schalter

und Steckdosen für 55 mm Standardprogramme.

Für senkrechte und waagerechte Montage geeignet.

Passend für 55mm Programme z.B.:

- MDT Taster, Taster Plus und Taster Light

- GIRA Standard 55, E2,E22, Event, Esprit

- BERKER S1, B3, B7

- JUNG A 500, A CREATION, AS 500, A550, A FLOW

- MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure

Abmessungen (B x H): 92 mm x 163 mm

Hersteller: MDT technologies GmbH

Artikelnummer: BE-GTR2S.01S

liefern und montieren

Einheit : Stk

Artikelnr. : BE-GTR2S.01S