Ausschreibungstext Wetterstation Suntracer KNX sl light

Wetterstation für das KNX-Bus-System. Erfassung von Helligkeit, Windgeschwindigkeit, Niederschlag (beheizter Sensor), Temperatur. Berechnung des Sonnenstands. GPS-Empfänger (Uhrzeit, Datum, Position), Kalender- und Wochenzeitschaltuhr. Integrierte Beschattungssteuerung für 5 Fassaden. Frostschutz für Beschattungen. Sommerkompensation für Kühlungen. 8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter. 8 Multifunktions-Module für Berechnung, Bedingung, Wandlung. 864 Kommunikationsobjekte. 
Integrierte Halterung für Wand-/Mastmontage. 
Maße 62 x 71 x 145 (B x H x T in mm).

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70155 Suntracer KNX sl light