Ausschreibungstext Wetterstation Suntracer KNX sl basic

Wetterstation für das KNX-Bus-System. Erfassung von Helligkeit, Windgeschwindigkeit, Niederschlag (beheizter Sensor), Temperatur. Berechnung des Sonnenstands. Frostschutz für Beschattungen. Sommerkompensation für Kühlungen. 8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter. 8 Multifunktions-Module für Berechnung, Bedingung, Wandlung.  
Integrierte Halterung für Wand-/Mastmontage. 
Maße 62 x 71 x 145 (B x H x T in mm).

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70156 Suntracer KNX sl basic