Ausschreibungstext Fix Ausleger

Ausleger für die Wandmontage von Wetterstationen und Sensoren. Geeignet für die Elsner Elektronik-Sensoren 
Suntracer KNX (basic), 
Suntracer KNX-GPS, 
KNX-Wettersensoren, 
Suntracer KNX sl (einschließlich light und basic), 
KNX sl-Wettersensoren, 
Vari KNX, 
P03i-GPS und P04i-GPS (Steuerungen WS1 und (KNX) WS1000 Color/Style), 
Wetterstation der Steuerungen Solexa und Solexa II und Arexa,
P03-RS485, P04-RS485 und RS485-Wettersensoren,
P03-Modbus.
Gesamtlänge 430 mm. Erhältlich in Weiß (pulverbeschichtet RAL 9003) oder Alu blank.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 30127 Fix weiß