Alle unter einem Dach –   
Lifeline von Spelsberg

Spelsberg, Profi wenn es um Lösungen für den elektrischen Funktionserhalt geht, bietet unter der Dachmarke „Lifeline“ smarte Brandschutzlösungen aus einer Hand.

Lifeline steht für das intelligente Zusammenspiel innovativer Produktdesigns mit hochwertigen hitze- und feuerbeständigen Werkstoffen und Komponenten. Auch im Brandfall können so relevante Sicherheitssysteme unterbrechungsfrei arbeiten.

Die smarten Brandschutzlösungen bieten erstklassige Qualität, auf die man sich im Notfall hundertprozentig verlassen kann. Lifeline schützt Mensch, Tier und Sachwerte und garantiert nachhaltigen Brandschutz ohne Kompromisse.

**Hohe Performance in technischer Konsequenz**

Nur absolut zuverlässige Produkte können im Falle eines Brandes den elektrischen Funktionserhalt sicherstellen und somit die Ausbreitung eines Feuers verhindern um Leben zu schützen.

Lifeline garantiert die Funktion lebensrettender Anlagen wie zum Beispiel Notbeleuchtung und Entrauchungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen.

Die Kabelabzweig- und Verbindungskästen, sowie die WKE-AK Kleinverteiler von Lifeline bieten im Brandfall elektrischen Funktionserhalt zwischen 30 und 90 Minuten und sorgen somit im Ernstfall für einen wertvollen Zeitgewinn für eine Evakuierung und den Kampf gegen das Feuer.

**Intelligente Schutzsysteme**

Aufzüge, Notbeleuchtung, Entrauchungsanlagen – bei Bränden sind diese und weitere Sicherheitseinrichtungen überlebenswichtig. Gerade in Gebäuden, die von vielen Menschen frequentiert werden, gibt es, gerechtfertigter Weise, strenge Vorgaben sicherheitstechnische Anlagen möglichst immun gegen Feuer und Hitze zu halten.

Besondere Bedeutung kommt Kabelabzweig- und Verbindungskästen zu. Sie sind die verbindenden Elemente die nicht nur Strom weiterleiten und verteilen, sondern auch wichtige Daten, etwa von Feuer- und Rauchmeldern, die über Kommunikationsleitungen durch Kabelabzweig- und Verbindungskästen laufen.

**WKE zum Verbinden und Abzweigen**

Die Serie WKE 2-6 von Lifeline präsentiert sich in 3 Gehäusegrößen. Die Produkte sind mit feuerfesten Basisträgern, Trägerschienen und Klemmen aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik bestückt. Aufgrund ihrer Witterungsbeständigkeit eignen sie sich auch für Außenanwendungen. Die Kästen werden vormontiert ausgeliefert und sind mit ihren 90 Grad drehbaren Außenbefestigungslaschen sofort einsatzbereit.

Highlights:

* EN 60670, IEC 62208, IEC61439
* Sichere und komfortable Montage
* Kinderleichte Positionierung des Basisträgers mit nur einer Schraube
* Drehung des Träger in 45°-Schritten, stufenlos bei der Längsachse
* Saubere Leitungseinführung durch Vorprägungen
* Rückwärtige und seitliche Leitungseinführungen
* Gehäuse plombierbar
* Individuelle Beschriftung möglich
* Deckelverliersicherung

**WKE für Kommunikationsleitungen**

Die Kabelabzweig- und Verbindungskästen für Kommunikationslösungen von Lifeline sind flexibel einsetzbar und umfassen bis zu 32 Klemmen. Ausgeliefert werden sie in 2 Gehäusegrößen mit einem elektrischen Funktionserhalt von 30 bis 90 Minuten.

Die Stärke dieser Lösung ist ihre Vielseitigkeit: Lifeline im Gebäude garantiert die störungsfreie Funktion sämtlicher Signal- und Steueranlagen, Brandmeldeanlagen, elektroakustischer Anlagen zur Notfall-Alarmierung und natürlich auch aller Rauch- und Wärmeabzugsanlagen.

Eine reibungslos funktionierende Kommunikation ist im Falle eines Notfalls unverzichtbar um Leben zu retten – Lifeline ist smarte Technik, die gerade dann kompromisslos performt, wenn sie am meisten gefordert ist.

**WKE mit Sicherungen**

Das Lifeline-Sortiment bietet darüber hinaus auch Kabelabzweig- und Verbindungskästen mit eingebauter Sicherung. Im Hauptstrang beträgt der elektrische Funktionserhalt hierbei 30 bis 90 Minuten.

Bei dieser Lösung wird für jeden Brandabschnitt ein separater, abgesicherter Abzweig installiert. Im Fehlerfall werden elektrische Verbraucher automatisch von Hauptstrang getrennt. Daher ist bei Versorgungsausfall lediglich der jeweilige Abschnitt bis zur Sicherung betroffen. Bei Kurz- oder Erdschlüssen kann auf diese Weise der Ausfall der gesamten Anlage verhindert werden.

Ein weiteres Plus: Der Kabelabzweig vermeidet lange Kabelwege, dadurch sinken die Installationskosten signifikant.

Lifeline – Es geht um so viel mehr, als nur Zeit zu gewinnen.

**SIBLIK. Wir schalten schneller.**

Siblik Elektrik ist ein österreichweit tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Wien. Namhafte in- und ausländische Hersteller aus der Elektro- und Haustechnik-Branche sind eng mit Siblik verbunden und werden exklusiv in Österreich vertreten. Das traditionsreiche Unternehmen wurde 1938 gegründet und blickt somit auf über 80 Jahre Handelsvertretung zurück. Heute beschäftigt Siblik Elektrik über 130 MitarbeiterInnen an 4 Standorten, in Wien, Graz, Vöcklabruck und Innsbruck.

Mehr Informationen unter [www.siblik.com](http://www.siblik.com)

**Pressekontakt**

Siblik Elektrik GmbH. & Co KG  
Nina Hellar - pr@siblik.com